{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Hárok1","Hárok2","Hárok3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":4,"rows_kept":46}
[null,"SK",null,"CZ"]
[null,"Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186",null,"Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186"]
[null,"Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka:",null,"Název nebo ochranná známka dodavatele:"]
[null,"KO-PER doo",null,{"$f":"B4","v":"KO-PER doo"}]
[null,"Identifikačný kód modelu dodávateľa:",null,"Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:"]
[null,"SPECIAL 70",null,{"$f":"B6","v":"SPECIAL 70"}]
[null,"Trieda energetickej účinnosti modelu:",null,"Třída energetické účinnosti modelu:"]
[null,"A ",null,{"$f":"B8","v":"A "}]
[null,"Priamy tepelný výkon (kW):",null,"Přímý tepelný výkon (kW):"]
[null,7.6,null,{"$f":"B10","v":7.6}]
[null,"Nepriamy tepelný výkon (kW):",null,"Nepřímý tepelný výkon (kW):"]
[null,0,null,{"$f":"B12","v":0}]
[null,"Index energetickej účinnosti EEI",null,"Index energetické účinnosti EEI:"]
[null,103.7,null,{"$f":"B14","v":103.7}]
[null,"Užitočná energ. účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%):",null,"Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%):"]
[null,78.7,null,{"$f":"B16","v":78.7}]
[null,"Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení (%):",null,"Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):"]
[null,"Pass",null,{"$f":"B18","v":"Pass"}]
[null,"Uprednostňované palivo ",null,"Upřednostňované palivo:"]
[null,"Štiepané drevo s obsahom vlhkosti ≤ 12,5 %",null,"Štípané dřevo s obsahem vlhkosti ≤ 12,5 %"]
[null,"Opatrenia (pri montáži, údržbe): pozrite návod",null,"Zvláštní opatření (při montáži, údržbě): podívejte návod"]
[]
[null,"EN",null,"PL"]
[null,"Product sheet under Regulation EU 2015/1186",null,"Karta produktu rozporządzenia EU 2015/1186"]
[null,"Supplier's name or trademark:",null,"Nazwa dostawcy lub znak towarowy:"]
[null,{"$f":"B4","v":"KO-PER doo"},null,{"$f":"B4","v":"KO-PER doo"}]
[null,"Supplier's model identifier:",null,"Identyfikator modelu dostawcy:"]
[null,{"$f":"B6","v":"SPECIAL 70"},null,{"$f":"B6","v":"SPECIAL 70"}]
[null,"The energy efficiency class of the model:",null,"Klasa efektywności energetycznej modelu:"]
[null,{"$f":"B8","v":"A "},null,{"$f":"B8","v":"A "}]
[null,"The direct heat output in (kW):",null,"Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW):"]
[null,{"$f":"B10","v":7.6},null,{"$f":"B10","v":7.6}]
[null,"The indirect heat output in (kW):",null,"Pośrednia moc cieplna produktu (kW):"]
[null,{"$f":"B12","v":0},null,{"$f":"B12","v":0}]
[null,"The energy efficiency index EEI:",null,"Współczynnik efektywności energetycznej EEI:"]
[null,{"$f":"B14","v":103.7},null,{"$f":"B14","v":103.7}]
[null,"The useful energy efficiency at nominal heat output (%):",null,"Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%):"]
[null,{"$f":"B16","v":78.7},null,{"$f":"B16","v":78.7}]
[null,"The useful energy efficiency at minimum load (%):",null,"Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%):"]
[null,{"$f":"B18","v":"Pass"},null,{"$f":"B18","v":"Pass"}]
[null,"Preferred fuel:",null,"Preferowane paliwo:"]
[null,"Cut wood with a moisture content ≤ 12,5%",null,"Drewno posiekane o wilgotności ≤ 12,5%"]
[null,"Special requirements (instalation, maintanance): See instructions",null,"Środki specjalne (podczas instalacji, serwisu): Partz instrukcje"]
[]
[null,"Distribútor: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02744, ul,: Vojtaššákova 614 - SK"]
[null,"Servis : KRB-TECH s.r.o., Nižná nad Oravou 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 - SK"]

{"sheet":"Hárok2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Hárok3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}