{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Hárok1","Hárok2","Hárok3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32}
[null,"Informačný list s údajmi o energetickej spotrebe výrobku"]
[null,"Evergreen Energy - KO-PER doo","AURIGA - BEAR IT 20"]
[]
[null,"Nasledujúce údaje o výrobku zodpovedajú požiadavkám nariadenia komisie EÚ č. 1189/2015, ktorým sa vykonáva smernica"]
[null,"Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn kotlov a nariadeniu komisie EÚ č. 1187/2015, "]
[null,"ktorým sa doplňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie kotlov na tuhé palivo."]
[]
[null,"Údaje o výrobku","Symbol","Jednotka","Hodnota"]
[null,"Trieda energetickej účinnosti",null,null,"A++"]
[null,"Koeficient energetickej účinnosti","EEI",null,131.1]
[null,"Funkcia nepriameho vykurovania:",null,"ANO"]
[null,"Priamy tepelný výkon",null,"5,0 kW"]
[null,"Nepriamy tepelný výkon:",null,"15,0 kW"]
[null,"Sezónna energetická účinnosť vykurovacieho priestoru","ηs,on","%",{"v":93,"d":"93.0"}]
[]
[null,"Režim prikladania",null,"Automatické"]
[null,"ovladanie s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom",null,null,"ANO"]
[null,"ovládanie s ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti",null,null,"ANO"]
[null,"Uprednostňované palivo ","Lisované drevo s obsahom vlhkosti < 12 %"]
[null,"Charakteristika pri prevádzke s uprednostňovaným palivom"]
[null,"Užitočný tepelný výkon pri menovitom výkone","Pnom"," kW",{"v":20,"d":"20.0"}]
[null,"Užitočná účinnosť pri menovitom výkone"," ηth, nom","% ",{"v":93,"d":"93.0"}]
[null,"Užitočný tepelný výkon pri minimálnom výkone / <50%","Pmin","kW",{"v":6,"d":"6.0"}]
[null,"Užitočná účinnosť pri minimálnom výkone","ηth, min","% ",{"v":90,"d":"90.0"}]
[null,"Vlastná spotreba elektriny pri menovitom výkone"," elmax","kW",{"v":0.13,"d":"0.130"}]
[null,"Vlastná spotreba elektriny pri minimálnom výkone","elmin ","kW",{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[null,"Vlastná spotreba elektriny v pohotovostnom režime","elsb","kW",1E-3]
[null,"Vlastná spotreba elektriny v zapaľovacom režime","Ppilot","kW",1.693]
[]
[null,"Distribútor: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02744, ul,: Vojtaššákova 614 - Slovensko"]
[null,"Servis : KRB-TECH s.r.o., Nižná nad Oravou 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 - Slovensko"]
[null,"krbtech@azet.sk"]

{"sheet":"Hárok2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Hárok3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}